省级生态环境保护专项督查反馈意见具体问题、点位问题整改情况公示一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **问题描述** | **牵头单位** | **责任单位** | **整改措施** | **整改完成情况** |
| 1 | 前黄镇 | 养殖池塘生态化改造长效管理机制严重缺失，督察发现，徐志南水产养殖场内生态浮床全部被清理，武进水产养殖场9亩湿地被重新改造成蟹塘。 | 区农业农村局 | 前黄镇、区农业农村局 | （1）压实属地责任，各镇（街道）因地制宜建立尾水达标排放长效管理机制，区农业农村局加强监督指导，建立抽查通报考核机制，督促养殖或管护单位做好净化设施日常管护。（2）2022年6月前，完成徐志南养殖场生态浮床修复和武进水产养殖场湿地环境优化。 | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **点位** | **问题描述** | **牵头单位** | **责任单位** | **整改措施** | **整改完成情况** |
| 1 | 前黄镇 | 常州市众鹏环保材料科技有限公司 | 该企业砂再生项目产生的次生一般固废无处置协议。 | 生态环境局 | 前黄镇 | 完善次生固废处置协议 | 已完成 |
| 2 | 前黄镇 | 常州康普药业有限公司 | 1、该企业污水处理设施运行不正常，絮凝沉淀池加药设施内无药剂，无药剂添加记录，污泥沉淀池内污泥量过多，压滤机长期不运行；2、该企业废气采用两级碱液喷淋+活性炭吸附，活性炭吸附饱和后采取蒸汽脱附，脱附废液收集在收集储罐内，废液收集储罐呼吸阀尾气直排外环境；3、该企业盐酸及液碱贮存区域未按照危险化学品贮存要求进行贮存，采取塑料桶装混合简易棚内。 | 生态环境局、应急管理局 | 前黄镇 | 1、按要求运行废水处理设施，确保废水达标排放；2、对收集储罐呼吸阀设施废气收集及处理设施。 | 已完成 |
| 3 | 前黄镇 | 常州市武进水产养殖场 | 常州市武进水产养殖场，位于前黄镇灵台，占地面积2248亩，其中养殖面积1100亩，建设完成净化湿地122.95亩，养殖有黄颡鱼、河蟹、团头鲂等，于2019年完成尾水净化改造。现场发现，养殖场西北部分湿地（约9亩）被改造成蟹塘，湿地功能区减少。 | 农业农村局 | 前黄镇 | 恢复湿地功能区，进一步提升改造 | 已完成 |
| 4 | 前黄镇 | 徐志南水产养殖场 | 徐志南水产养殖场，位于前黄镇观咀村，占地面积180亩，2019年完成池塘原位净化改造。督察发现，池塘内原有生态浮床全部被清理，养殖场仍在从事团头鲂养殖，但也不具备净化功能。 | 农业农村局 | 前黄镇 | 修复生态浮床，同时加强区镇两级监督巡查，督促养殖户对建成设施进行长效管护。 | 已完成 |
| 6 | 前黄镇 | 丁舍西塘农村生活污水处理设施 | 前黄镇丁舍西塘农村生活污水处理工程，接纳36户村民污水，设计规模10吨/天，实际处理污水5吨/天，采用净化槽一体化+人工湿地，现场发现厌氧滤床槽正在进行曝气，不利于总氮去除。 | 农业农村局 | 前黄镇 | 1、要求管护单位排查污水管网收集情况，加强丁舍西塘站点设施设备的运维管护；2、全面检查设施设备生化系统运行情况，确保设施设备正常稳定运行。 | 已完成 |
| 7 | 前黄镇 | 常州寨桥电镀厂 | 遗留场地环境恶劣，厂内电镀污泥、电镀池废液、污水池废水未清理到位，存在较大环境风险。在一处露天污水池采样pH2.64、总锌222mg/L(超排放标准221倍)、总镍16.8（超排放标准167倍）mg/L，存在较大环境风险。 | 前黄镇 | 前黄镇 | 第三方机构已完成场地 | 已完成 |
| 8 | 前黄镇 | 常州市武进前黄电镀 | 环境管理较差，酸、碱液溢流到雨水沟，手工监测造假，台账数据与实验室数据不一致；企业未安装主要重金属污染物的在线监控设备。 | 生态环境局 | 前黄镇 | 1、对雨水沟进行清理；2、按照排污许可证进行自行检测并按要求进行登记；3、按照排污许可证要求进行在线仪安装并联网。 | 已完成 |
| 9 | 前黄镇 | 常州市武进坊前电镀有限公司 | 企业总排口COD291 mg/L，超标4.82倍；镀镍车间排口总镍0.2mg/L，超标1倍。 | 生态环境局 | 前黄镇 | 按要求运行镀镍车间废水处理设施 | 已完成 |
| 10 | 前黄镇 | 常州市瑞盛铸造有限公司 | 抛丸工段粉尘收集处理不到位，排气管道破损断裂，地面积尘较厚；废砂随意堆积在厂外西侧墙边。 | 生态环境局 | 前黄镇 | 1、对现有废气收集装置进行维护并提升改造；2、建设废砂堆放场所并按要求处置废砂。 | 已完成 |
| 11 | 前黄镇 | 红星村安置房工地 | 六个百分之百不到位，出入口道路未硬化、无冲洗装置，裸土未覆盖。 | 住建局、前黄镇 | 前黄镇 | 该点位属于乡镇民房建设，不属于住建局监管建筑工地 | 已完成 |
| 12 | 前黄镇 | 常州华伦热电有限公司 | 企业未实施煤改气项目。 | 发改局 | 前黄镇 | 企业继续加强治污处理设施运行管理应由环保局管辖 | 已完成 |
| 13 | 前黄镇 | 江苏鹏宇玻璃钢压力容器有限公司 | 现场检查时企业未生产，未见活性炭更换台账，车间内异味较重。打磨车间粉尘收集效果差，废气治理设施吸风罩开口小且吸风口位置高。 | 生态环境局 | 前黄镇 | 1、按照排污许可证要求进行活性炭更换并进行台账记录；2、对现有设施进行提升改造。 | 已完成 |
| 14 | 前黄镇 | 常州市华虹玻璃钢有限公司 | 现场检查发现问题有：1、手糊车间未在生产,但车间异味重，溶剂桶敞开,便携式仪器显示TVOC浓度155.9ppm，配套的废气处理设施未开启；2、切割间配套的布袋除尘器无使用痕迹；3、未见活性炭更换台账。  | 生态环境局 | 前黄镇 | 1、加强挥发性有机溶剂管理，生产时确保废气处理设施正常运行；2、按排污许可证要求进行活性炭更换并进行台账记录。 | 已完成 |
| 15 | 前黄镇 | 常州市运波玻璃钢有限公司 | 生产车间内异味较重，废气治理设施吸风罩开口小且吸风口位置高，未见活性炭更换台账。 | 生态环境局 | 前黄镇 | 1、按照排污许可证要求进行活性炭更换并进行台账记录；2、对现有设施进行提升改造。 | 已完成 |