省级生态环境保护专项督查部分点位问题整改情况公示一览表

| **序号** | **区域** | **点位** | **问题描述** | **牵头单位** | **责任单位** | **整改措施** | **整改完成情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉泽镇 | 常州石都品味有限公司 | 1.未完成“三同时”验收；2.一般固废（废石料）露天堆放；3.未通过安全评估，废气治理设施无泄爆、阻燃装置。 | 武进生态环境局、区应急管理局 | 嘉泽镇 | 1、按要求完成“三同时”验收；2、按要求设置固废堆场；3、委托邀请专家进行环保设施安全评估。 | 已完成 |
| 2 | 嘉泽镇 | 常州普利恩塑料有限公司 | 未通过安全评估，废气治理设施无泄爆、阻燃装置。 | 武进生态环境局、区应急管理局 | 嘉泽镇 | 委托专家进行环保设施安全评估。 | 已完成 |
| 3 | 嘉泽镇 | 常州市永长华保温材料有限公司 | 1.未完成“三同时”验收；2.吨袋投料口无收尘装置；3.未通过安全评估。 | 武进生态环境局、区应急管理局 | 嘉泽镇 | 1、按要求完成“三同时”验收工作；2、吨袋投料口增加集气罩；3、邀请专家进行环保设施安全评估。 | 已完成 |
| 4 | 嘉泽镇 | 常州市科慧塑胶有限公司 | 未通过安全评估，废气治理设施无泄爆、阻燃装置。 | 区应急管理局、武进生态环境局 | 嘉泽镇 | 委托专家进行环保设施安全评估环保设施安全评估。 | 已完成 |
| 5 | 嘉泽镇 | 常州东申泵业有限公司 | 1.南侧围墙紧邻居民点，卧式车床作业时有刺耳尖鸣声。2.建有喷漆房一个，配套活性炭处理设施，长期停用，在车间内发现两处正在刷漆，未配套废气处理设施。3.污染防治设施未纳入安全生产管理，未开展安全评估。4.所用活性炭无生产厂家、生产地址、生产日期，碘值仅376mg/g。 | 武进生态环境局、区应急管理局  | 嘉泽镇 | 1、搬迁厂区南侧的车床，要求铸件供应商按合同标号提供铸件；2、开展环保设施安全评估；3、拆除现有刷漆房，所有油漆工序发外加工。 | 已完成 |
| 6 | 嘉泽镇 | 常州市惠泽电镀有限公司 | 镀镍车间排口总镍0.18 mg/L，超标0.8倍。 | 武进生态环境局 | 嘉泽镇 | 1、对镀镍车间排口总镍0.18 mg/L，超标0.8倍进一步调查，对违法行为立案查处2、含镍废水设施排放口做到达标排放。 | 已完成 |
| 7 | 嘉泽镇 | 常州新三凌铸造有限公司 | 1、企业于2020年11月违规新建一拖二（1吨和0.5吨）中频电炉，工信部门将其中1吨中频电炉纳入铸造产能排查清单。2、擅自拆除废气治理设施，检查时熔炉烟尘配套的吸尘罩被拆除，熔炉仍有余温，现场操作工称企业晚上使用过熔炉。3、废气收集处理不到位，车间内地面积尘较厚、异味较重。 | 区工业和信息化局、武进生态环境局  | 嘉泽镇 | 1、拆除违规新建一拖二中频电炉；2、修复中频炉烟尘配套装置3、清理车间地面积尘，建浇铸冷却废气集中收集区。 | 已完成 |