附件2

常州西太湖科技产业园（西湖街道）安全生产

专职网格员巡查清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 巡查清单内容 | 检查情况 |
| 1 | 证照是否齐全（营业执照、生产/经营许可证）。 |  |
| 2 | 厂中厂是否纳入应急监管系统。 |  |
| 3 | 是否存在特殊作业（高处、动火、有限空间），动火作业人员是否持证上岗。 |  |
| 4 | 是否存在外委外包，有无安全生产协议。 |  |
| 5 | 是否有风险公示牌（厂区大门口或者出入口醒目处）。 |  |
| 6 | 是否存在消防通道堵塞。 |  |
| 7 | 是否有报警装置（一键报警、烟感报警器）。 |  |
| 8 | 是否有专兼职安全生产管理人员。 |  |
| 10 | 是否组织应急演练（半年一次）。 |  |
| 11 | 市系统内非粉尘涉爆企业生产现场是否涉及铝镁打磨、抛丸、抛光工艺，是否涉及静电粉末喷涂、橡塑粉尘、纺织粉尘等可燃性粉尘。 |  |
| 12 | 是否将搬迁（关闭、停产）企业基本信息及时在系统内更新。 |  |
| 13 | 市系统内非金属冶炼企业生产现场是否涉及中频炉、熔炼炉等将金属熔化为液态的设备。 |  |
| 14 | 是否储存超量（一昼夜）的危化品。 |  |

（根据阶段性任务每月更新）

附件3

常州西太湖科技产业园（西湖街道）安全生产

微网格员巡查表（生产型企业）

（从事工业生产的个体工商户参照执行，此表供参考）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 厂区车间出入口是否安装应急照明灯。 |  |
| 2 | 是否存在占用堵塞应急疏散通道、安全出口现象。 |  |
| 3 | 配电箱门、盖板是否缺失，破损。 |  |
| 4 | 是否存在各类电气线路私拉乱接且未进行穿管敷设现象。 |  |
| 5 | 是否存在机械设备传动部位防护罩缺失。 |  |
| 6 | 车间内是否张贴相关安全警示标志和机械设备安全操作规程。 |  |
| 7 | 各类工业气瓶是否未设置防倾倒措施。 |  |
| 8 | 起重机等吊装设备吊钩防滑钩是否缺失。 |  |
| 9 | 生产、储存场所内是否随意停放电瓶车或进行充电。 |  |
| 10 | 是否设置灭火器、消火栓等消防设施设备。 |  |
| 11 | 货梯是否张贴警示标志及安全操作规程。 |  |
| 12 | 现场工人是否正确佩戴好劳动防护用品。 |  |

附件4

常州西太湖科技产业园（西湖街道）安全生产

微网格员巡查表（餐饮场所）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 就餐场所是否放置液化石油气钢瓶。 |  |
| 2 | 是否存在厨房区域两种及两种以上燃料混合使用的行为，如天然气、液化石油气、蜂窝煤和生物油同室同时使用。 |  |
| 3 | 是否在地下室、半地下室、卧室、卫生间、橱柜或通风不良的场所存放和使用燃气。 |  |
| 4 | 是否安装并正常使用燃气泄漏安全保护装置。 |  |
| 5 | 是否使用可调节阀。 |  |
| 6 | 燃气灶具是否有自动熄火保护装置。 |  |
| 7 | 是否使用三通，形成两个支管。 |  |
| 8 | 场所内是否住人或堆放易燃易爆物品。 |  |
| 9 | 场所是否张贴或悬挂安全疏散示意图，在出入口、楼梯口、疏散走道、疏散门等部位是否设有灯光疏散指示标志。 |  |
| 10 | 是否配置且会使用灭火器。 |  |

（供参考，可根据实际调整）

附件5

常州西太湖科技产业园（西湖街道）安全生产

微网格员巡查表（住宅小区）

（供参考，可根据实际调整）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 是否按要求建立微型消防站。 |  |
| 2 | 消防车通道是否施划消防车通道标线、标志并设置警示牌。 |  |
| 3 | 消防车通道是否被占用、堵塞。 |  |
| 4 | 消防设施、器材是否保持完好有效。 |  |
| 5 | 疏散指示标志、应急照明系统是否保持完好有效。 |  |
| 6 | 是否锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道。 |  |
| 7 | 防火门、闭门器等是否损坏。 |  |
| 8 | 楼道、楼梯间、设施设备间是否堆放易燃、可燃物品。 |  |
| 9 | 电缆井、管道井是否堆放杂物。 |  |
| 10 | 电缆井、管道井在每层楼板处是否进行严密封堵。 |  |
| 11 | 是否存在电动自行车违规停放楼道、私拉乱接电线“飞线充电”等。 |  |
| 12 | 是否存在地下车库违法建设或私自占用。 |  |

附件6

常州西太湖科技产业园（西湖街道）安全生产

微网格员巡查表（校外托管机构）

（供参考，可根据实际调整）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 是否有营业执照。 |  |
| 2 | 是否落实日常消防检查。 |  |
| 3 | 应急预案是否完善，是否定期组织针对性演练。 |  |
| 4 | 是否违规设置在地下室、工业用房、临时搭建和加盖的房屋内。 |  |
| 5 | 平面布局是否合理，不应设置在三层（不含）以上。 |  |
| 6 | 疏散通道、安全出口是否不足或保持畅通。 |  |
| 7 | 疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援障碍物。 |  |
| 8 | 防火门是否处于正常启闭状态。 |  |
| 9 | 12周岁以下儿童晚托场所是否至少设置2个安全出口。 |  |
| 10 | 楼道、门厅、楼梯间是否存在违规堆放杂物、停放电动自行车、违规充电现象。 |  |
| 11 | 是否按照国家规范要求安装消防设施、配置消防应急照明灯、疏散指示标志、灭火器等消防器材。 |  |
| 12 | 是否安装电气过载断电保护装置，是否违规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器。 |  |
| 13 | 是否违规使用明火。 |  |

附件7

常州西太湖科技产业园（西湖街道）安全

生产微网格员巡查表（其他社会面小场所）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。 |  |
| 2 | 是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够情况。 |  |
| 3 | 是否存在应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏情况。 |  |
| 4 | 是否存在多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。 |  |
| 5 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。 |  |
| 6 | 人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，属于常闭式防火门是否未保持常闭。 |  |
| 7 | 消防设施是否完好有效；是否违规设置人员住宿；电气线路是否穿管保护等。 |  |
| 8 | 楼梯间内是否存放电动自行车和杂物。 |  |